**安徽中科都菱商用电器股份有限公司产品参数**

**型号：MDF-86H105**

1.样式：卧柜。

2.容积：105L。

3.净重：42kg。

4.额定功率：500W。

5.耗电量：3.8kW.h/24h。

6.噪音值：50dB。

7.气候类型：SN/N。

8.制冷方式：直冷。

9.温度范围：-40℃～-86℃。

10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

11.外部尺寸（宽\*深\*高）：680\*580\*935（mm）。

12.内部尺寸（宽\*深\*高）：480\*380\*665（mm）。

13.外部材料：喷涂钢板。

\*14.内部材料：304不锈钢。

15.外门：1扇，顶开门。

16.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。

17.测试孔：1个，直径25mm，方便用户选配温度记录仪。

18.脚轮：4个，两个万向脚轮带刹车设计，用户可根据需要随意移动箱体。

\*19.压缩机：进口品牌压缩机，数量1个。

\*20.制冷剂：采用自主研发的高效混合工质。

21.制冷系统：采用自主研发的单机自复叠式制冷系统，降温快速、节能省电、温度更均匀。

22.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

23.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

24.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、温控器故障报警。

25.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

26.电器安全：

（1）备用电池确保断电后报警及记录内部温度48小时，电池寿命提醒功能可在电池需更换前提示用户；

（2）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

（3）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；

（4）宽电压带适用，可在198V～242V范围内正常使用。

\*27.特色功能：

（1）标配1个检测孔，方便选配温度记录仪；

（2）标配1个门挂锁设计，保障存储安全；

（3）LED数码显示，方便观察箱内实时温度数据；

（4）双层门封设计，锁住冷气，加强保温效果；

（5）2个万向脚轮带刹车设计，方便用户使用。

28.选配件：液氮后备系统、温度记录仪、冻存架。

29.资格凭证：

（1）医疗器械生产许可证；

（2）医疗器械注册证；

（3）ISO9001质量管理体系认证；

（4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证； （5）ISO14001环境管理体系认证；

（6）OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

\*30.售后质保：整机质保三年。